1. 将BoaService整个文件夹拷贝到/packages/apps下
2. 在full\_aeon6735\_36g\_d\_n.mk(项目要求编译的是15. full\_aeon6735\_36g\_d\_n-eng)中添加内容，使apk自动编译到软件中

文件路径：/device/eastaeon/aeon6735\_36g\_d\_n/full\_aeon6735\_36g\_d\_n.mk

添加内容：PRODUCT\_PACKAGES += BoaService

1. 本地修改wifi和USB连接下的地址

文件路径：

/frameworks/base/services/core/java/com/android/server/connectivity/Tethering.java

修改内容：

private static final String USB\_NEAR\_IFACE\_ADDR = "192.168.42.129";

改为

private static final String USB\_NEAR\_IFACE\_ADDR = "192.168.42.1";

文件路径：

frameworks/opt/net/wifi/service/java/com/android/server/wifi/SoftApManager.java

修改内容：

NetworkUtils.numericToInetAddress("192.168.43.1"), 24));

改为

NetworkUtils.numericToInetAddress("192.168.0.1"), 24));